(床付け及び杭間ざらい)

表 RA - 2 -16 【設】【専】

床付け (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| 普通作業員  そ の 他 |  | 人  式 | 0.02  1 |  |

(注)１.根切り底の地業の面積数量で計上する。

２.小規模土工及び人力土工には、適用しない。

３.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

表 RA - 2 -17 【設】【専】

杭間ざらい (杭1本当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| 普通作業員  そ の 他 |  | 人  式 | 0.08  1 |  |

(注)１.既製コンクリート杭の場合に適用する。

２.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

(埋戻し及び盛土)

表 RA - 2 -18 【市】

埋戻し つぼ掘り及び布掘り(バックホウ0.8ｍ3) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 | 考 |
| バックホウ運転 | 0.8ｍ3 | 日 | 0.0067 |  |  |
| 振動ローラ運転 | 0.8～1.1t | 日 | 0.016 |  |  |
| 締 固 め | タンパ | ｍ3 | 0.1 | 締固めによる |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.016 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |  |
| (注)１.「その他」の率対象は、普通作業員とする。 | | | |  |  |
| 表 RA - 2 -19 | 【専】 |  |  |  |  |
| 埋戻し つぼ掘り及び布掘り(バックホウ0.45ｍ3) | | | | | (1ｍ3当たり) |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 | 考 |
| バックホウ運転 | 0.45ｍ3 | 日 | 0.011 |  |  |
| 振動ローラ運転 | 0.8～1.1t | 日 | 0.016 |  |  |
| 締 固 め | タンパ | ｍ3 | 0.1 | 締固めによる |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.016 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |  |

(注)１.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

- RA 7 -