**表　RE-2-9 【設】**

**白熱灯器具**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 材　料 | 雑材料 | 電工  ［人］ | その他 | 備考 |
| 白熱灯器具  ［個］ |
| コードペンダント |  |  | 1 |  | 0.120 |  |  |
| パイプペンダント |  |  | 1 |  | 0.144 |  |  |
| チェンペンダント |  |  | 1 | １式  (材料価格×0.05) | 0.144 |  |  |
| シーリングライト |  | 個 | 1 | 0.153 | １式 |  |
| 埋込灯 |  |  | 1 | 0.209 |  |  |
| ブラケットライト |  |  | 1 |  | 0.130 |  |  |
| レセプタクル |  |  | 1 |  | 0.087 |  |  |

(注)　1.インサート、つりボルト等の取付けを含む。

　　　　2.埋込器具の補強材等の取付は含まない。

　　　　3.システム天井用器具は、電工の歩掛りを0.6倍して用い、雑材料は算出しない。

　　　　4.「その他」の率対象は、電工とする。

**表　RE-2-10 【設】**

**非常用照明器具(白熱灯)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 材　料 | 雑材料 | 電工  ［人］ | その他 | 備考 |
| 非常用  照明器具  ［個］ |
| 非常用照明器具  (露出形) | JE9～30W、I40W | 個 | 1 | １式 | 0.130 | １式 |  |
| 非常用照明器具  (埋込形) | JE9～30W、I40W | 1 | (材料価格×0.05) | 0.209 |  |

(注)　1.インサート、つりボルト等の取付けを含む。

　　　　2.金属線ぴに取付ける場合は、電工の歩掛りを0.8倍して用いる。

　　　　3.システム天井用器具は、電工の歩掛りを0.6倍して用い、雑材料は算出しない。

　　　　4.「その他」の率対象は、電工とする。

-RE17-