表 RA - 2 -24 【市】

盛土 (バックホウ0.8ｍ3) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.8ｍ3 | 日 | 0.0067 |  |
| 振動ローラ運転 | 0.8～1.1t | 日 | 0.016 |  |
| 締 固 め | タンパ | ｍ3 | 0.1 | 締固めによる |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.016 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)１.建物内部及び建物周囲に適用する。

２.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

表 RA - 2 -25 【専】

盛土 (バックホウ0.45ｍ3) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.45ｍ3 | 日 | 0.011 |  |
| 振動ローラ運転 | 0.8～1.1t | 日 | 0.016 |  |
| 締 固 め | タンパ | ｍ3 | 0.1 | 締固めによる |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.016 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)１.建物内部及び建物周囲に適用する。

２.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

(敷きならし、締固め及びすきとり)

表 RA - 2 -26 【専】

敷きならし(ブルドーザ15t級) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| ブルドーザ運転 | 15t級 | 日 | 0.0035 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.003 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)１.締固めが必要な場合は、別途加算する。

２.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

- RA 9 -