配管工事

表ＲＭ－１－２【設】

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(ＳＧＰ－ＶＡ)

　(冷却水)　ハウジング形管継手

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摘要 | |  |  | 材 | 料 |  | 配管工 |  |  |
|  |  | 単位 |  |  |  |  | はつり補修 | その他 |
| 施工箇所 | 呼び径 | 管［ｍ］ | 継手 | 接合材等 支持金物 | | ［人］ |
|  | 50 |  |  |  |  |  | 0.141 |  |  |
|  | 65  80 |  | 1.10 | １式  (管単価× |  |  | 0.177  0.230 |  |  |
|  | 100 |  |  | 1.90) |  | １式 | 0.341 | １式 |  |
| 屋内一般配管 | 125 | ｍ |  |  | － | (管単価× | 0.403 | (労務費× | １式 |
|  | 150 |  | 1.05 |  |  | 0.10) | 0.490 | 0.08) |  |
|  | 200 |  | １式 |  |  | 0.647 |  |  |
|  | 250 |  |  | (管単価× |  |  | 0.871 |  |  |
|  | 300 |  |  | 1.20) |  |  | 1.049 |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  | 0.169 |  |  |
|  | 65 |  | 1.10 | １式 |  |  | 0.212 |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  | 0.276 |  |  |
| (管単価× |
|  | 100 |  |  | 3.00) |  | １式 | 0.409 | １式 |  |
| 機械室・便所配管 | 125 | ｍ |  |  | － | (管単価× | 0.484 | (労務費× | １式 |
|  | 150 |  | 1.05 |  |  | 0.10) | 0.588 | 0.08) |  |
|  | 200 |  | １式 |  |  | 0.776 |  |  |
|  | 250 |  |  | (管単価× |  |  | 1.045 |  |  |
|  | 300 |  |  | 1.90) |  |  | 1.259 |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  | 0.127 |  |  |
|  | 65 |  |  |  |  |  | 0.159 |  |  |
|  | 80 |  |  | １式  (管単価×  1.60) |  |  | 0.207 |  |  |
| 屋外配管 | 100 |  |  |  | １式 | 0.307 |  |  |
| (架空・暗渠内・共同溝内) | 125 | ｍ | 1.05 |  | － | (管単価× | 0.363 | － | １式 |
|  | 150 |  |  |  |  | 0.10) | 0.441 |  |  |
|  | 200 |  |  | １式 |  |  | 0.582 |  |  |
|  | 250 |  |  | (管単価× |  |  | 0.784 |  |  |
|  | 300 |  |  | 1.00) |  |  | 0.944 |  |  |

(注)　1.　「その他」の率対象は、配管工及びはつり補修とする。

- ＲM 2 -