配管保温(ポリスチレンフォーム)

　給水管、排水管(2/8)

トの

工

他

［人］

保

温

工

［人］

6

2

.0

0

9

3

0

0

1式

9046937975184

2333344567902

.0 .0 .0 .0 .0 .0 0. .0 .0 0. .0 .1 .1 0000000000000

2348172329694

4444556801693

0000000011112

0000000000000

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式 材料費× .0

式 材料費× 0

ポリスチレン 合成樹脂製カバー２

フォーム 粘着 (ジャケットタイプ)

保温筒［ｍ］ テ粘ー着プ ［ｍ］

［ｍ］

20厚 25厚 20厚用 25厚用

施呼

所径

保

温

材

質

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.03 | － | 3.5 | 1.05 | － |
| 1.03 | － | 3.6 | 1.05 | － |
| 1.03 | － | 3.7 | 1.05 | － |
| 1.03 | － | 3.9 | 1.05 | － |
| 1.03 | － | 4.0 | 1.05 | － |
| 1.03 | － | 4.2 | 1.05 | － |
| 1.03 | － | 4.5 | 1.05 | － |
| 1.03 | － | 4.7 | 1.05 | － |
| － | 1.03 | 5.4 | － | 1.05 |
| － | 1.03 | 5.9 | － | 1.05 |
| － | 1.03 | 6.4 | － | 1.05 |
| － | 1.03 | 7.1 | － | 1.05 |
| － | 1.03 | 8.1 | － | 1.05 |
| － | 1.03 | 8.9 | － | 1.05 |

5200

2345

50

68

屋内露出( 一般居室、 廊下)

ポリスチレンフ ム

給水管

排水管

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。

- ＲM 5 -