配管保温(ポリスチレンフォーム)

　給水管、排水管(7/8)

トの

工

他

［人］

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摘要 | 単  位 | 材料 | | | | | | | 雑 運 保  温  材搬  工  料費  ［人］ |
| 保施呼  区 温 工  び  分 材 箇  質所径 | ポリスチレンフォーム  保温筒［ｍ］ 粘着  テープ | | ポリエチレンフィルム  ［ｍ］ | | | カラー亜鉛鉄板又は  溶融アルミニウム-亜鉛鉄板  ［ｍ２］ | |
| 20厚 | ［ｍ］  25厚 | 100幅 | 125幅 | 150幅 200幅 250幅 | 0.27mm | 0.35mm |

8

6

.0

0

6

5

.0

0

4

.3

0

.1

5

.5

3

3

.0

1

1式

|  |  |
| --- | --- |
| 0.058 | 0.073 |
| 0.064 | 0.078 |
| 0.068 | 0.085 |
| 0.073  0.080 | 0.089  0.099 |
| 0.087  0.096 | 0.111  0.121 |
| 0.127  0.150 | 0.150  0.170 |
| 0.169  0.218  0.289 | 0.191  0.233  0.276 |

6

.3

0

.4

5

.6

3

3

.0

1

9

.3

0

.0

6

.7

3

3

.0

1

5

1

.3

0

1

7

.3

0

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

－－

－－

－－

－ .15

1

6

.3

1

6

.5

1

2

.4

0

4

.4

0

9

.4

0

5

.5

0

0

.6

0

5

.7

0

5

.8

0

.95 － －

0

.6

6

.9

3

3

.0

1

.9

0

1

.9

9

.7

1

1

.6

9

.8

0

1

－－

.2 .0

78

10.0 －

1

－－－

.0 .9

77

.0

4

.2

4

33

.0 .0

11

00

45

－－

－－

－－－

.5

4

.7

4

.4

5

.9

5

.4

6

.1

7

.1

8

.9

8

33

.0 .0

11

50

68

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

－－

－－－

05

02

11

屋外露出 バルコニ 開放廊下を含む 及び浴室

厨房等の多湿箇所 厨房の天井内は含まない

ポリスチレンフ ム

給水管

、 排水管

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。