配管保温(ポリスチレンフォーム)

　冷水・冷温水管(膨張管を含む。)(6/7)

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

15

20

ポリスチレンフォーム

保温筒［ｍ］

粘着

テープ

［ｍ］

ポリエチレンフィルム

［ｍ］

カラー亜鉛鉄板又は

溶融アルミニウム-亜鉛鉄板

［ｍ２］

30厚

1.03

1.03

40厚 50厚

100幅 125幅 150幅 200幅 250幅

3.8 6.5

－－

－－

0.27mm

0.35mm

3.9 6.9

－－

－－

0.42

0.44

冷

水

・

冷

温

水

管

膨

張

管

を

含

む

ポ

リ

ス

チ

レ

ン

フ

屋

房厨外露

等房露出

多のバル

多湿ル

箇ニコ

ー所ニ

厨開

房開放

の廊

天廊下

井下を

内含を

はむ

。含む

ま

25

32

40

50

65

80

100

1.03

4.1 7.4

－－

－－

0.47

1.03

4.6 －

7.6 －

－－

0.58

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

。いな及び

浴

室

、

125

150

200

250

300

4.7 －

4.9 －

5.2 －

5.4

5.9

8.0 －

8.7 －

9.5 －

－－

－－

－－

0.60

0.65

0.71

8.6

9.8

0.76

0.86

1.03

1.03

1.03

－ 1.03

－ 1.03

6.3

6.8

7.7 －

9.0 －

9.9 －

11.0

12.2

－－

－－

－－

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。

0.97

1.07

11.0 －

13.6 －

－ 12.4

1.27

1.55

1.76

材

料

費

×

0.05

材

料

費

＋

雑

材

料

費

×

0.03

|  |  |
| --- | --- |
| 保  温  工  ［人］ | ダ  ク  ト  工  ［人］ |
| 0.073 | 0.085 |
| 0.076 | 0.089 |
| 0.080 | 0.095 |
| 0.098 | 0.117 |
| 0.106 | 0.121 |
| 0.116 | 0.131 |
| 0.131 | 0.143 |
| 0.144 | 0.153 |
| 0.175 | 0.174 |
| 0.211 | 0.196 |
| 0.244 | 0.216 |
| 0.281 | 0.256 |
| 0.380 | 0.312 |
| 0.440 | 0.355 |

1

式

［人］

0.073

0.076

0.080

0.098

0.106

0.116

0.131

0.144

0.175

0.211

0.244

0.281

0.380

0.440

［人］

0.085

0.089

0.095

0.117

0.121

0.131

0.143

0.153

0.174

0.196

0.216

0.256

0.312

0.355