配管保温(ポリスチレンフォーム)

　冷水・冷温水管(膨張管を含む。)(7/7)

トの

工

他

［人］

保

温

工

［人］

材料

1式

51

12

.1 .1

00

36

77

.0 .0

00

|  |  |
| --- | --- |
| 0.080 | 0.129 |
| 0.098 | 0.159 |
| 0.106  0.116 | 0.165  0.178 |
| 0.131 | 0.195 |
| 0.144  0.175  0.211  0.244 | 0.208  0.237  0.267  0.294 |
| 0.281  0.380 | 0.349  0.426 |

4

8

.4

0

0

4

.4

0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 単  位 | ポリスチレンフォーム  保温筒［ｍ］ | | ポリエチレンフィルム  粘着 ［ｍ］  テープ | | | ステンレス  鋼板  ［ｍ２］ | 雑運  材搬  料費 |
| 30厚 | 40厚 50厚 | ［ｍ］  100幅 | 125幅 150幅 | 200幅 250幅 | 0.2mm |

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

施

工

箇

所

摘

保

区温

分材

質

24

.4 .4

00

7

.4

0

8

.5

0

05

.6 .6

00

1

.7

0

6677

.7 .8 .9 .0

0001

7

.2

1

5

.5

1

6

.7

1

－－

－－

－－

－－

.5 .9

66

.8 .9

33

－－－－－－－－－

－－－

.4

7

.1

4

.6

7

－－

.0

1

1

.6

3

1

.4

2

1

－－

.0 .7

88

－

.5

9

.6

8

－

8 .0 .2

9. 11 12

－－－

－－

.6 .7

44

.9

4

－

.2

5

－

.4

5

－－－

.9 .3 .8

566

－

3

.0

1

－

3

.0

1

－

3

.0

1

－

3

.0

1

－

3

.0

1

－－－

333

.0 .0 .0

111

－－－

－－－

－－－

.7 .0 .9

799

－ .03

1

3

.0

1

.03 － －

1

.03 30. .03 － － － － － － － － － － － 111

50

12

|  |
| --- |
| 25 |
| 32 |
| 40  50 |
| 65 |
| 80  100  125  150 |
| 200  250 |

屋外露出 バルコニ 開放廊下を含む 及び浴室

厨房等の多湿箇所 厨房の天井内は含まない

ポリスチレンフ ム

冷水・冷温水管 膨張管を含む

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。