配管保温(ポリスチレンフォーム)

　ブライン管(2/7)

トの

工

他

［人］

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 | | 料 | | 雑  材 | 運  搬 | 保  温  工 |
| ポリスチレンフォーム  保温筒［ｍ］ | 粘着  テープ | ポリエチレンフィルム  ［ｍ］ | 合成樹脂製カバー２  (ジャケットタイプ)  ［ｍ］ |
|  | ［ｍ］ |  |  |  |  |  |
| 40厚 50厚 65厚 | 100幅 | 125幅 150幅 200幅 | 250幅 40厚用 50厚用 65厚用 | 料 | 費 |  |
|  |  |  |  |  |  | ［人］ |

摘要

6

3

.0

0

6

7

.0

0

5

.0

1

.1

8

.2

4

1式

|  |  |
| --- | --- |
| 0.079  0.083 | 0.037  0.039 |
| 0.102 | 0.049 |
| 0.110 | 0.050 |
| 0.120 | 0.054 |
| 0.135  0.148 | 0.059  0.063 |
| 0.180  0.216 | 0.071  0.080 |
| 0.249  0.286  0.385 | 0.088  0.103  0.125 |

2

4

.1

0

－－

5

4

.4

0

5

.0

1

5

.0

1

.5

8

.0

9

.3

4

.4

4

呼単

び

位

径

保施

温工

材箇

質所

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

55

.0 .0

11

－－

555

.0 .0 .0

111

5

.0

1

5

.0

1

.8

8

.3

5

3

.0

1

5

.0

1

5

.0

1

5

.0

1

5

.0

1

－－－－－

－－－

－－－

－－

－－

.6

9

.3

9

.9

9

.7

0

1

.3

2

1

－

.5

3

1

－

.6

4

1

－

－

－

.9

12

－

－

－

－

.7

14

－

－

－

.3

3

1

－

－

－

－

.5

5

3

.0

1

－

.6

5

3

.0

1

－

.9

5

3

.0

1

－

.0

6

－

3

.0

1

－

.4

7

－

.7

7

－

.2

8

－

.0

9

－

.7

9

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

－

.6

0

1

3

.0

1

－

.03 30. .03 － － － － － － － － － － － 111

|  |
| --- |
| 20  25 |
| 32 |
| 40 |
| 50 |
| 65  80 |
| 100 |
| 125 |

m

一般居室、 廊下

ポリスチレンフ ム

ブライン管

屋内露出

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。