配管保温(ロックウール)

　蒸気管(8/9)

トの

工

他

［人］

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料 | | | | | 雑 運 保  温  材搬  工  料費  ［人］ |
| 呼単  び  位  径 | ロックウール保温筒  ［ｍ］ | | ポリエチレ［ｍン］フィルム 溶融カアラルーミ亜ニ鉛ウ鉄ム-板亜又鉛は鉄板  ［ｍ］ ［ｍ２］ | | |
| 20厚 30厚 | 40厚 | 100幅 | 125幅 | 150幅 200幅 250幅 0.27mm 0.35mm |

要 施 工 箇 所

保温材質

摘

区分

1式

|  |  |
| --- | --- |
| 0.048  0.052  0.055  0.064  0.069 | 0.072  0.075  0.082  0.101  0.105 |
| 0.075 | 0.114 |
| 0.083 | 0.143 |
| 0.091 | 0.153 |
| 0.122  0.138  0.161  0.220 | 0.174  0.196  0.216  0.265 |
| 0.273  0.341 | 0.305  0.348 |

4

.3

0

6

.3

0

9

.3

0

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

7

.2

1

8

.4

1

8

.6

1

0

.5

0

2

.5

0

7

.5

0

1

.7

0

6

.7

0

6

.8

0

7

.9

0

7

.0

1

.1

1

1

.9

2

1

.6

8

.8

9

.0

1

1

.2

2

1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| －  －  －  －  － | 5.0  5.4  5.9  －  － | －  －  －  6.4  6.8 |
| － | － | 7.5 |
| 1.05 | － | 9.5 |
| 1.05 | － | － |
| 1.05  1.05  1.05  1.05 | －  －  －  － | －  －  －  － |
| 1.05  1.05 | －  － | －  － |

1

1

1

1

1

1

1

1

5

.0

1

5

.0

1

5

.0

1

－－－－

－－

5

.0

1

5

.0

1

5

.0

1

－－－－

－－

屋外露出 バルコニ 開放廊下を含む 及び浴室

厨房等の多湿箇所 厨房の天井内は含まない

ロ クウ ル

ル

蒸気管

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。