(土工機械)

表 RA - 2 -38 【市】【専】 土工機械運転 (1日当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械名 | 規 格 | 適用単価表 | 運転労務  (人) | 燃料(軽油)  (Ｌ) | 機械損料  (供用日) | 備 考 |
| バックホウ | 排出ガス対策型  油圧式クローラ型1.4ｍ3 | 単価表１  (別表RA-2-38-1) | 1.0 | 140 | 1.50 |  |
| バックホウ | 排出ガス対策型  油圧式クローラ型0.8ｍ3 | 単価表１  (別表RA-2-38-1) | 1.0 | 87.5 | 1.50 |  |
| バックホウ | 排出ガス対策型  油圧式クローラ型0.45ｍ3 | 単価表１  (別表RA-2-38-1) | 1.0 | 50.1 | 1.50 |  |
| バックホウ | 排出ガス対策型  油圧式クローラ型0.28ｍ3 | 単価表１  (別表RA-2-38-1) | 1.0 | 34.4 | 1.50 |  |
| バックホウ | 排出ガス対策型  油圧式クローラ型0.13ｍ3 | 単価表１  (別表RA-2-38-1) | 1.0 | 22.4 | 1.78 |  |
| クラムシェル | 油圧ロープ式  クローラ型0.6ｍ3 | 単価表１  (別表RA-2-38-1) | 1.0 | 101 | 1.50 |  |
| ブルドーザ | 排出ガス対策型  普通15t級 | 単価表１  (別表RA-2-38-1) | 1.0 | 68.5 | 1.67 |  |
| ブルドーザ | 排出ガス対策型  普通3t級 | 単価表１  (別表RA-2-38-1) | 1.0 | 20.5 | 1.67 |  |
| タイヤローラ | 排出ガス対策型  8～20t | 単価表１  (別表RA-2-38-1) | 1.0 | 35.0 | 1.86 |  |
| 振動ローラ | 排出ガス対策型  搭乗式・タンデム型2.4～2.8t | 単価表２  (別表RA-2-38-2) | ─ | 15.5 | 1.57 |  |
| 振動ローラ | ハンドガイド式  0.8～1.1t | 単価表２  (別表RA-2-38-2) | ─ | 6.7 | 1.50 |  |
| タンパ | 60～80kg | 単価表２  (別表RA-2-38-2) | ─ | 5.0  (ガソリン) | 1.33 |  |

別表 RA - 2 -38- 1 【市】 運転１日当たり単価表１ (1日当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| 運転手(特殊)  燃 料  機 械 損 料  そ の 他 |  | 人  Ｌ  供用日  式 | 1 | 表RA- 2 -38 による  表RA- 2 -38 による  表RA- 2 -38 による |

(注)1.「その他」の率対象は、運転手(特殊)、燃料とする。

- RA 15 -