配管保温(グラスウール)

　冷水・冷温水管(膨張管を含む。)及び冷媒管(7/8)

トの

工

他

［人］

保

温

工

［人］

材料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| グラスウール保温筒  ［ｍ］ | | ポリエチレンフィルム  ［ｍ］ | | | カラー亜鉛鉄板又は  溶融アルミニウム-亜鉛鉄板  ［ｍ２］ |
| 30厚 40厚 | 50厚 | 100幅 | 125幅 150幅 | 200幅 250幅 | 0.27mm 0.35mm |

要

施

工

箇

所

保

区温

分材

質

1式

59

88

.0 .0

00

46

55

.0 .0

00

2

.4

0

4

.4

0

－－

－－

－－

－－

.5 .9

66

－－

－－

55

.0 .0

11

|  |  |
| --- | --- |
| 0.062 | 0.095 |
| 0.074 | 0.117 |
| 0.081  0.089 | 0.121  0.131 |
| 0.097 | 0.143 |
| 0.105  0.133  0.155  0.176 | 0.153  0.174  0.196  0.216 |
| 0.214  0.277 | 0.256  0.312 |

7

.4

0

8

.5

0

5

5

.3

0

9

3

.3

0

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

7

.2

1

5

.5

1

6

.7

1

0

.6

0

5

.6

0

1

.7

0

6

.7

0

6

.8

0

7

.9

0

7

.0

1

－－－

－－－－

－－－－

.6 .0

78

.7

8

.4

7

－

5

.0

1

－

－

5

.0

1

－

－

－

5

.0

1

－

－

－

5

.0

1

－

－－－－－

－－－－－

.6

8

8 .0

9. 11

.2

2

1

9.5 － － － －

－

－

5

.0

1

－

－－－

－－－

5

.0

1

5

.0

1

5

.0

1

5

.0

1

－－

.0 .6

13

11

.4

2

1

－

－－－

－－－

－－－

5

.0

1

5

.0

1

5

.0

1

－－

－－－－－－－

5 0 5 2 0 0 5 0 00 25 50 00 50 00 1 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 02 25 30

屋外露出 バルコニ 開放廊下を含む 及び浴室

厨房等の多湿箇所 厨房の天井内は含まない

グラスウ ル

冷水・冷温水管

( 膨張管を含む。 ) 及び冷媒管

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。