配管保温(グラスウール)

　蒸気管(2/9)

摘要

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

15

20

25

32

グ

ラ

ス

ウ

ル

屋

内

露

出

一

般

居

室

廊

下

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | | 雑  材  料 | 運  搬  費 | 保  温  工  ［人］ | ダ  ク  ト  工  ［人］ |
| グラスウー［ｍル］ 保温筒 合(成ジャ樹ケ脂ッ製トタカイバプー)２ ［ｍ］ ［ｍ］ | |
| 20厚 30厚 40厚 20厚用30厚用 | 40厚用 |
| 1.05 － － 1.05 － | － | １  式  材  料  費  ×  0.05 | １  式  材  料  費  ＋  雑  材  料  費  ×  0.03 | 0.034 | 0.029 |
| 1.05 － － 1.05 －  1.05 － － 1.05 － | －  － | 0.035  0.036 | 0.030  0.033 |
| － 1.05 － － 1.05 | － | 0.045 | 0.039 |
| － 1.05 － － 1.05 | － | 0.050 | 0.042 |
| － 1.05 － － 1.05 | － | 0.054 | 0.045 |
| － － 1.05 － － | 1.05 | 0.078 | 0.056 |
| － － 1.05 － － | 1.05 | 0.084 | 0.060 |
| － － 1.05 － － | 1.05 | 0.105 | 0.068 |
| － － 1.05 － － | 1.05 | 0.121 | 0.077 |
| － － 1.05 － － | 1.05 | 0.142 | 0.085 |
| － － 1.05 － － | 1.05 | 0.168 | 0.101 |
| － － 1.05 － － | 1.05 | 0.193 | 0.120 |
| － － 1.05 － － | 1.05 | 0.223 | 0.136 |

材

料

1

式

グラスウール保温筒

合成樹脂製カバー２

［ｍ］

(ジャケットタイプ)

［ｍ］

20厚 30厚 40厚 20厚用30厚用40厚用

［人］

［人］

1.05 －

1.05 －

1.05 －

－ 1.05 －

－ 1.05 －

－ 1.05 －

－ 1.05 －

－ 1.05

0.034

0.035

0.036

0.045

0.029

0.030

0.033

0.039

－ 1.05 －

－ 1.05

0.050

0.042

－ 1.05 －

－ 1.05

0.054

0.045

－ 1.05 －

1.05 材

0.078

0.056

－ 1.05 －

1.05

0.084

0.060

－ 1.05 －

1.05

0.05

0.105

0.068

－ 1.05 －

1.05

0.03

0.121

0.077

－ 1.05 －

1.05

0.142

0.085

－ 1.05 －

1.05

0.168

0.101

－ 1.05 －

1.05

0.193

0.120

－ 1.05 －

1.05

0.223

0.136

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。

- ＲM 71 -