配管保温(グラスウール)

　蒸気管(5/9)

摘要

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

15

20

25

グ

ラ

ス

ウ

ル

天

井

内

、

パ

イ

プ

シ

フ

ト

内

及

び

空

隙

壁

中

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

|  |  |
| --- | --- |
| 材料 | |
| グラスウール保温筒 アルミガラスクロス | |
| ［ｍ］ ［ｍ］ |  |
| 20厚 30厚 40厚 100幅 125幅 | 150幅 |
| 1.05 － － 3.0 － | － |
| 1.05 － － 3.2 － | － |
| 1.05 － － 3.6 － | － |
| － 1.05 － 5.0 － | － |
| － 1.05 － 5.3 － | － |
| － 1.05 － － 4.5 | － |
| － － 1.05 － 5.8 | － |
| － － 1.05 － － | 5.0 |
| － － 1.05 － － | 5.8 |
| － － 1.05 － － | 6.6 |
| － － 1.05 － － | 7.3 |
| － － 1.05 － － | 8.9 |
| － － 1.05 － － | 10.5 |
| － － 1.05 － － | 12.0 |

材

料

グラスウール保温筒

［ｍ］

アルミガラスクロス

［ｍ］

20厚 30厚 40厚 100幅 125幅 150幅

1.05 －

－ 3.0

1.05 －

1.05 －

－ 3.2

－ 3.6

－ 1.05 － 5.0

－ 1.05 － 5.3

－ 1.05 －

－ 4.5

－ 1.05 － 5.8

－ 1.05 －

－ 1.05 －

－材

料

費

×

0.05

5.0

5.8

－ 1.05 －

6.6

１

式

材

料

費

＋

雑

材

料

)費

×

0.03

)

－ 1.05 －

7.3

－ 1.05 －

8.9

－ 1.05 －

10.5

－ 1.05 －

12.0

|  |
| --- |
| 保  温  工  ［人］ |
| 0.046 |
| 0.049  0.054 |
| 0.062 |
| 0.070 |
| 0.075 |
| 0.092 |
| 0.099 |
| 0.132 |
| 0.149 |
| 0.176 |
| 0.215 |
| 0.264 |
| 0.325 |

1

式

［人］

0.046

0.049

0.054

0.062

0.070

0.075

0.092

0.099

0.132

0.149

0.176

0.215

0.264

0.325

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 74 -