配管保温(グラスウール)

　蒸気管(6/9)

摘要

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

15

20

25

グ

ラ

ス

ウ

ル

天

井

内

、

パ

イ

プ

シ

フ

ト

内

及

び

空

隙

壁

中

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

|  |
| --- |
| 材料 |
| アルミガラスクロス アクルロスミガ粘ラ着ス  化粧保温筒 クロテスー粘プ着  ［ｍ］ テ［ーｍ］プ |
| 20厚 30厚 40厚 60幅 100幅 |
| 1.05 － － 1.4 － |
| 1.05 － － 1.4 －  1.05 － － 1.5 － |
| － 1.05 － 1.8 － |
| － 1.05 － 1.8 － |
| － 1.05 － 1.9 － |
| － － 1.05 2.1 － |
| － － 1.05 2.2 － |
| － － 1.05 2.3 － |
| － － 1.05 2.5 － |
| － － 1.05 2.6 － |
| － － 1.05 － 2.8 |
| － － 1.05 － 3.1 |
| － － 1.05 － 3.4 |

材

料

アルミガラスクロス

アルミガラス

化粧保温筒

クロス粘着

［ｍ］

テープ

［ｍ］

20厚 30厚 40厚 60幅 100幅

1.05 －

－ 1.4

1.05 －

1.05 －

－ 1.4

－ 1.5

－ 1.05 － 1.8

－ 1.05 － 1.8

－ 1.05 － 1.9

－ 1.05 2.1

－ 1.05 2.2

－ 1.05 2.3

－ 1.05 2.5

－ 1.05 2.6

－材

－ 1.05 － 2.8

－ 1.05 － 3.1

－ 1.05 － 3.4

材

料

費

×

0.05

材

料

費

＋

雑

材

料

費

×

0.03

|  |
| --- |
| 保  温  工  ［人］ |
| 0.034 |
| 0.035  0.036 |
| 0.045 |
| 0.050 |
| 0.054 |
| 0.078 |
| 0.084 |
| 0.105 |
| 0.121 |
| 0.146 |
| 0.168 |
| 0.193 |
| 0.223 |

1

式

［人］

0.034

0.035

0.036

0.045

0.050

0.054

0.078

0.084

0.105

0.121

0.146

0.168

0.193

0.223

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 75 -