(ダクト類保温)

表ＲＭ－１－１４【市】

ダクト類保温(ロックウール)

保

温

材

質

施工箇所

保単

温

厚位

［mm］

鋲

38L 65L

ロック ロック

ウール ウール

保温板 保温帯

アルミガ アルミガ

ラスクロ ラスクロ

ス化粧保 ス化粧保

温板 温帯

ポリエ エマル

チレン ジョン

ﾌｨﾙﾑ 接着剤

アルミガラスクロス

粘着テープ

65幅 85幅 110幅

ガラス

クロス

銅きっ

甲金網

(10目)

［本］ ［本］ ［ｍ２］ ［ｍ２］ ［ｍ２］ ［ｍ２］

［ｍ２］ ［ｋｇ］ ［ｍ］ ［ｍ］ ［ｍ］ ［ｍ２］ ［ｍ２］

きっ甲

金網

(鉄)

［ｍ２］

一

般

ダ

ク

ト

長

方

形

ダ

ク

ト

スロ

ッパ

イク

ラウ

ル

ダル

ク

ト

消

音

内

貼

|  |  |
| --- | --- |
| 排 | 長 |
| 方 |
| 煙 | 形 |
| ダ |
| ク | 円 |
| ト | 形 |

屋内隠ぺい

屋内隠ぺい

ト

長

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋内露出(一般  居室、廊下) | 50 |  | － | 20 | 1.30 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 機械室､書庫､ | 25 |  | 20 | 6 | － | － | 1.30 | － | － | － | 0.85 | 5.60 | － | － | － | － |
| 倉庫 | 50 |  | － | 20 | － | － | 1.30 | － | － | － | 2.58 | － | 3.34 | － | － | － |
| 屋内隠ぺい、ダ  クトシャフト内 | 25 | ㎡ | 20 | 6 | － | － | 1.30 | － | － | － | 0.85 | 5.60 | － | － | － | － |
| 屋外露出(バルコ  ニｰ、 開放廊下を含  む。)及び浴室、厨房  等の多湿箇所(厨房の  天井内は含まない。) | 50 |  | － | 20 | 1.30 | － | － | － | 2.97 | － | － | － | － | － | － | － |
| 屋内露出(一般  居室、廊下) | 50 |  | － | － | － | 1.45 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 機械室､書庫､ | 25 |  | － | － | － | － | － | 1.45 | － | － | 4.45 | － | － | － | － | － |
| 倉庫 | 50 |  | － | － | － | － | － | 1.45 | － | － | 4.97 | － | － | － | － | － |
| 屋内隠ぺい、ダ  クトシャフト内 | 25 | ㎡ | － | － | － | － | － | 1.45 | － | － | 4.45 | － | － | － | － | － |
| 屋外露出(バルコ  ニｰ、 開放廊下を含  む。)及び浴室、厨房  等の多湿箇所(厨房の  天井内は含まない。) | 50 |  | － | － | － | 1.45 | － | － | 3.29 | － | － | － | － | － | － | － |
| サプライチャンバー | 50 |  | － | 30 | 1.05 | － | － | － | － | 0.30 | － | － | － | 1.00 | 1.10 | － |
| 25 | ㎡ | 30 | － | 1.08 | － | － | － | － | 0.30 | － | － | － | 1.00 | 1.10 | － |
| 消音チャンバー | 50 | － | 30 | 1.05 | － | － | － | － | 0.30 | － | － | － | 1.00 | － | － |
| 消音エルボ | 25 |  | 30 | － | 1.08 | － | － | － | － | 0.30 | － | － | － | 1.00 | － | － |
| 屋内隠ぺい | 25 | ㎡ | 20 | 6 | － | － | 1.30 | － | － | － | 0.85 | 5.60 | － | － | － | 1.56 |
| 屋内隠ぺい | 25 | ㎡ | － | － | － | － | － | 1.45 | － | － | 4.45 | － | － | － | － | 1.65 |

屋内露出(一般

居室、廊下)

機械室､書庫､

倉庫

屋内隠ぺい、ダ

クトシャフト内

屋外露出(バルコ

ニｰ、 開放廊下を含

む。)及び浴室、厨房

等の多湿箇所(厨房の

天井内は含まない。)

屋内露出(一般

居室、廊下)

機械室､書庫､

倉庫

屋内隠ぺい、ダ

クトシャフト内

屋外露出(バルコ

ニｰ、 開放廊下を含

む。)及び浴室、厨房

等の多湿箇所(厨房の

天井内は含まない。)

サプライチャンバー

消音チャンバー

消音エルボ

50

25

50

25

50

50

25

50

25

50

50

25

50

25

25

25

20

1.30

－－

外

装

材

［ｍ２］

1.75

保

温

工

［人］

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ダ | クト | 工 |
| 亜鉛 | カラー 溶融アルミ | ステン |
|  | 亜鉛 ニウム- | レス |
| 鉄板 | 鉄板 亜鉛鉄板 | 鋼板 |
| 0.4mm | 0.35mm 0.35mm | 0.3mm |
| ［人］ | ［人］ ［人］ | ［人］ |

20

20

20

20

1.30

1.45

1.30

1.30

1.30

－ － － 1.45 －

－ 30 1.05 －

1.45

1.45

1.45

2.97

0.85 5.60

2.58 －

0.85 5.60

－－

4.45

4.97

4.45

3.29 － － －

－ 0.30 － －

3.34

1.00 1.10

0.095 0.48 0.50 0.50 0.86

30 － 1.08 －

－ 30 1.05 －

30 － 1.08 －

20 6 －

－ 0.30 － －

1.00 1.10

－ 0.30 － －

1.00 －

－ 1.30 －

－ 1.45

－ 0.30 － －

1.00 －

－ 0.85 5.60

－ 4.45 －

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。

1.56

1.65

1.75

1.75

１

式

(

材

料

費

×

0.1

1.75 )

－

－

－

－

－

0.166 － － － －

１

式

材

料

費

＋

雑

材

料

費

費)

×

0.03

0.140 －

0.158 －

－－

－－

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.117 | 0.34 | 0.36 0.36 | 0.61 |
| 0.148 | － | －－ | － |
| 0.160 | － | －－ | － |
| 0.141 | － | －－ | － |
| 0.140 | 0.34 | 0.36 0.36 | 0.61 |
| 0.266 | － | －－ | － |
| 0.250 | － | －－ | － |
| 0.232 | － | －－ | － |
| 0.209 | － | －－ | － |

0.113 0.48 0.50

0.50 0.86

0.169 － － － －

－ 0.153 － － － －