表ＲＭ－２－５【市】

ダクト附属品(1/2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 材料 | ダクト工 | その他 |
| 吹出口等［個］ | ［人］ |
|  | 0.04 ｍ２ 以下 |  |  | 0.33 |  |
|  | 0.06 ｍ２ 以下 |  |  | 0.34 |  |
|  | 0.08 ｍ２ 以下 |  |  | 0.36 |  |
| 吹出口  ユニバーサル形  (ＶＨＳ、ＶＳ、ＶＨ、Ｖ) | 0.10 ｍ２ 以下  0.15 ｍ２ 以下 | 個 | 1 | 0.38  0.40 | １式 |
| 0.20 ｍ２ 以下  0.25 ｍ２ 以下 | 0.44  0.48 |
|  | 0.30 ｍ２ 以下 |  |  | 0.54 |  |
|  | 0.35 ｍ２ 以下 |  |  | 0.58 |  |
|  | 0.40 ｍ２ 以下 |  |  | 0.70 |  |
| 吹　　　　　　出　　　　　　口  シーリングディフューザー  (Ｃ２、ＣＡ、ＣＤ、Ｅ２、ＥＡ、ＥＤ) | 直径　200 mm 以下  250 ～ 350 mm  400 ～ 500 mm | 個 | 1 | 0.39  0.46  0.55 | １式 |
|  | 550 mm 以上 |  |  | 0.63 |  |
| ノズル形吹出口 |  | 個 | 1 | 0.39 | １式 |
| 線状吹出口  (ＢＬ-Ｓ、ＢＬ-Ｄ) | 長辺　1ｍ 以下  1ｍ を超え、2m 以下 | 個 | 1 | 0.34  0.52 | １式 |
| 2ｍ を超え、3m 以下 |  |  | 0.70 |  |
|  | 0.1 ｍ２ 以下 |  |  | 0.42 |  |
|  | 0.2 ｍ２ 以下 |  |  | 0.44 |  |
|  | 0.3 ｍ２ 以下 |  |  | 0.46 |  |
|  | 0.4 ｍ２ 以下 |  |  | 0.50 |  |
|  | 0.5 ｍ２ 以下 |  |  | 0.55 |  |
|  | 0.6 ｍ２ 以下 |  |  | 0.60 |  |
|  | 0.7 ｍ２ 以下 |  |  | 0.65 |  |
| 吸込口  (GV ､ GVS) | 0.8 ｍ２ 以下  0.9 ｍ２ 以下 | 個 | 1 | 0.70  0.75 | １式 |
| 1.0 ｍ２ 以下 |  |  | 0.80 |  |
|  | 1.2 ｍ２ 以下 |  |  | 0.90 |  |
|  | 1.4 ｍ２ 以下 |  |  | 1.00 |  |
|  | 1.6 ｍ２ 以下 |  |  | 1.10 |  |
|  | 1.8 ｍ２ 以下 |  |  | 1.20 |  |
|  | 2.0 ｍ２ 以下 |  |  | 1.30 |  |
|  | 2.2 ｍ２ 以下 |  |  | 1.40 |  |
|  | 2.4 ｍ２ 以下 |  |  | 1.50 |  |
| 排煙口  (手動操作装置を含む) | 長辺　0.5 ｍ 未満 |  |  | 0.60 |  |
| 1.0 ｍ 未満 | 組 | 1 | 0.80 | １式 |
| 1.0 ｍ 以上 |  |  | 1.10 |  |

(注)　1.　「その他」の率対象は、ダクト工とする。

- ＲM 85 -