４.【第４節　給排水衛生設備工事】

４－１　一般事項

(１)本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

４－２　参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

イ.衛生器具設備及びスプリンクラー設備の取付けに適用する。

ロ.スプリンクラー設備は部分的な改修工事等に適用することを原則とする。

(２)細目工種

(衛生器具設備)

表ＲＭ－４－１【市】【設】

衛生器具(1/2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細目 | 記号 | 摘 要 単位 | 材料 | 配管工  ［人］ | その他 |
| 衛生器具［組］ |
| 和風便器 |  | 洗浄弁式 | 1 | 1.34 | １式 |
| タンク式(ロータンク) 組 | 1.85 |
| タンク式(ハイタンク) | 1.94 |
| 大便器 | C 1111  C 1111R  C 1111S | 高座面形、洗浄弁式 | 1 | 2.10 | １式 |
| 組  高座面形・タンク式 | 1.56 |
| C 710  C 910  C 1200  C 1210  C 710R  C 910R  C 710S  C 910S  C 1200R  C 1210R  C 1200S  C 1210S | 洗浄弁式 | 1 | 1.06 |
| タンク式(ロータンク) 組 | 1.56 |
| タンク式(ハイタンク) | 1.65 |
| 小便器 | U 510 | 洗浄弁式床置小便器 | 1 | 1.28 | １式 |
| U 511 | 1.14 |
| U 520 | 洗 浄 弁 式 壁 掛小 便 器 組 | 0.98 |
| U 521 | 0.83 |
| U 610 | 専用洗浄弁式床置小便器 | 1.28 |
| U 620 | 専用洗浄弁式壁掛小便器 | 0.98 |
| 洗面器 | L 410  L 420  L 511 | 自動水栓１個付 | 1 | 0.69 | １式 |
| 組  自動混合水栓１個付 | 0.79 |

(注)　1.　大便器の便座は普通便座とする。

　 　 　2.　「その他」の率対象は、配管工とする。

- ＲM 89 -