３.【第３節 地 業】

１ 一般事項

(１)本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

(２)構造体強度補正の費用については、別途計上する。

(３)鉄筋及び鋼材を工場にて加工する場合は運搬費を計上する。

(４)鉄筋及び鋼材を加工する際に発生する材料の残材については、第４節及び第７節によ

る。

2 参考歩掛り (１)適用条件及び留意事項

建築構造物等の既製コンクリート杭における杭頭補強に適用する。

(２)細目工種

表 RA - 3 - 1 【設】 既製コンクリート杭杭頭補強 (１か所当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 | 要 | 単位 | 中詰めコンクリート補強筋有り | | | | | | 中詰めコンクリ  ート補強筋無し |
| 杭径300 | 杭径350 | 杭径400 | 杭径450 | 杭径500 | 杭径600 | 杭径300～600 |
| コンクリート |  |  | ｍ3 | 0.012 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | － |
| 杭頭補強用底板 |  |  | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 異形鉄筋 | SD295 D10 | | ㎏ | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.9 | － |
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | | ㎏ | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 9.9 | 10.5 | 11.8 | － |
| 鉄筋工 |  |  | 人 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | － |
| 特殊作業員 |  |  | 人 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.02 |
| 普通作業員 |  |  | 人 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | － |
| その他 |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(注)1.「その他」の率対象は、鉄筋工、特殊作業員、普通作業員とする。

|  |  |
| --- | --- |
| 2.中詰めコンクリート補強筋は次による。 | |
| 杭径300以下 | 4-D13 |
| 杭径350～400 | 6-D13 |
| 杭径450～600 | 8-D13 |
| 帯筋 | D10-100@ |

中詰めコンクリート補強筋には、フックを付けない。

- RA 18 -