表 RA - 5 - 3 【専】 コンクリートポンプ組立(ブーム式) (ポンプ車１回１台当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | １回当たりの打設量 | | | | |
| 20ｍ3未満 | 20ｍ3以上  50ｍ3未満 | 50ｍ3以上  100ｍ3未満 | 100ｍ3以上  170ｍ3未満 | 170ｍ3以上 |
| ポンプ車損料 | 20ｍ3/h | ｈ | 4.5 | － | － | － | － |
| ポンプ車損料 | 60ｍ3/h | ｈ | － | 4.0 | 6.0 | 2.0 | － |
| ポンプ車損料 | 80ｍ3/h | ｈ | － | － | － | － | 2.0 |
| 燃料 | 軽 油 | Ｌ | 6.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 14.0 |
| 運転手(特殊) |  | 人 | 0.56 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
| 特殊作業員 |  | 人 | 1.12 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(注)1. ポンプ車の回送時間を含む。

2.「その他」の率対象は、燃料、運転手(特殊)、特殊作業員とする。

表 RA - 5 - 4 【専】 コンクリートポンプ組立(配管式) (ポンプ車１回１台当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | １回当たりの打設量 | | | | 備 考 |
| 50ｍ3未満 | 50ｍ3以上  100ｍ3未満 | 100ｍ3以上  170ｍ3未満 | 170ｍ3以上 |
| ポンプ車損料 | 60ｍ3/h | ｈ | 5.0 | 7.0 | 3.0 | － |  |
| ポンプ車損料 | 80ｍ3/h | ｈ | － | － | － | 3.0 |  |
| 燃料 | 軽 油 | Ｌ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.7 |  |
| 運転手(特殊) |  | 人 | 0.63 | 0.88 | 0.38 | 0.38 |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | 1.26 | 1.76 | 0.76 | 0.76 |  |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1. ポンプ車の回送時間を含む。

2.「その他」の率対象は、燃料、運転手(特殊)、特殊作業員とする。

- RA 24 -