８.【第 8 節 既製コンクリート】

1 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

2 参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

標準歩掛り表A1 - 8 - 4の防水立上り部(れんが押さえ)の「れんが」にモルタル

ブロック(セメントれんが)を使用することができる。

(２)細目工種

表 RA - 8 - 1【設】

内壁コンクリートブロック帳壁(空洞ブロックA(08)) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 単位 | 厚 さ | 厚 さ | 厚 さ | 厚 さ |  |
| 名 称 | 摘 要 |  |  |  |  |  | 備 考 |
|  |  |  | 100㎜ | 120㎜ | 150㎜ | 190㎜ |  |
| 建築用空洞ブロック |  | 個 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| セメント |  | kg | 13.1 | 16.6 | 24.2 | 35.3 |  |
| 細骨材 | 砂 | ｍ3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |  |
| 鉄筋 | Ｄ10 | kg | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |
| 建築ブロック工 |  | 人 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.1 |  |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、建築用空洞ブロック、建築ブロック工、普通作業員とする。

表 RA - 8 - 2 【設】

内壁コンクリートブロック帳壁(空洞ブロックB(12)) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚 さ | 厚 さ | 厚 さ | 厚 さ |  |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 |  |  |  |  | 備 考 |
|  |  |  | 100㎜ | 120㎜ | 150㎜ | 190㎜ |  |
| 建築用空洞ブロック |  | 個 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| セメント |  | kg | 13.1 | 16.6 | 24.2 | 35.3 |  |
| 細骨材 | 砂 | ｍ3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |  |
| 鉄筋 | Ｄ10 | kg | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |
| 建築ブロック工 |  | 人 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |  |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、建築用空洞ﾌﾞﾛｯｸ、建築ブロック工、普通作業員とする。

- RA 32 -