第２編 建 築 工 事

１.【第１節 仮 設】

１ 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２ 参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

イ.トラッククレーンの分解・組立及び運搬に適用する。

(２)細目工種

(共通仮設)

表 RA - 1 - 1 【専】

トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)分解・組立費 (1回当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 | 考 |
| 特殊作業員 |  | 人 | 5.6 |  |  |
| 雑費 |  | 式 | 1 | 労務費の6％ |  |
| その他 |  | 式 | 1 |  |  |

(注)1.分解部品の運搬費は別途加算する。

2.分解組立に使用するクレーンは別途加算する。

3.100ｔ吊～200ｔ吊のトラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)に適用する。

4.「その他」の率対象は、特殊作業員及び雑費とする。

表 RA - 1 - 2 【専】

トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)分解部品運搬 (1往復当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 100t吊 | 120t吊 | 160t吊 | 200t吊 | 備 考 |
| トラック運転 | 11t積 | 日 | 3.7 | 4.1 | 5.8 | 12.7 |  |

(注)1. 運搬機械の日数はトラック11ｔ積による換算値とする。

- RA 1 -