シーリング(AC-1アクリル系) (１ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | シーリング幅 | |  |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 10mm以下 | 10mmを超え | 備 考 |
|  |  |  |  | 15mm以下 |  |
| シーリング材 | １成分形 | Ｌ | 0.055 | 0.12 |  |
| 補 足 材 | シーリング材の10％ | 式 | 1 | 1 |  |
| 防 水 工 |  | 人 | 0.015 | 0.02 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

表 RA - 9 - 9 【専】

(注)1. バックアップ材又はボンドブレーカーが不要の場合は、補足材を5％とし、防水工を0.005人減ずる。

2.「その他」の率対象は、シーリング材、補足材、防水工とする。

- RA 38 -