表 RA -10- 4 【設】【専】

テラゾブロック張り (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 床 | 壁 |  |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 厚30 | 厚30 | 備 考 |
|  |  |  | 500×500mm | 900×900mm |  |
| 床テラゾブロック |  | ㎡ | 1.0 | ― |  |
| 壁テラゾブロック |  | ㎡ | ― | 1.0 |  |
| セ メ ン ト |  | kg | 15.6 | 25.4 |  |
| 砂 |  | ｍ3 | 0.039 | 0.063 |  |
| 鉄 筋 | Ｄ10 | kg | ― | 2.2 |  |
| 引 き 金 物 | ステンレス製3.2mm | kg | ― | 0.1 |  |
| 石 工 |  | 人 | 0.2 | 0.25 |  |
| 普 通 作 業 員 |  | 人 | 0.18 | 0.23 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、石工、普通作業員とする。

表 RA -10- 5 【設】【専】

幅木テラゾブロック張り (1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 厚25  900×75mm | 備 考 |
| テラゾブロック |  | ｍ | 1.0 |  |
| セメント |  | kg | 0.45 |  |
| 砂 |  | ｍ3 | 0.001 |  |
| 石工 |  | 人 | 0.08 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.05 |  |
| その他 |  | 式 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、石工、普通作業員とする。

- RA 41 -