１１.【第 11 節 タ イ ル】

１ 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２ 参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

イ.張付けモルタルに混入する保水剤を含む。

ロ.タイルの洗い手間を含む。

ハ.床及び壁タイルで参考歩掛り以外の寸法の場合の歩掛りは、タイルの所要枚数によ

って補正する。

ニ.下地モルタルは、13.【第15節 左官】により別途計上する。

(２)細目工種

表 RA -11- 1 【設】【専】

内外装壁タイル(密着張り) (1㎡・1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平物(㎡当たり) | | 役物(ｍ当たり) | | | |  |
|  |  |  | 小口 | 二丁掛 | 小口 | 標準 | 小口 | 二丁掛 |  |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 平 | 平 | 曲がり | 曲がり | 屏風曲 | 屏風曲 | 備 考 |
|  |  |  | 108 | 227 | (108+50) | (168+50) | 108×(60 | 227×(60 |  |
|  |  |  | ×60㎜ | ×60㎜ | ×60㎜ | ×60㎜ | +50)㎜ | +50)㎜ |  |
| 外装タイル |  | 枚 | 135 | 67 | 15 | 15 | 9.5 | 4.5 | ※ |
| セ メ ン ト |  | kg | 5.9 | 5.7 | 0.86 | 1.19 | 0.56 | 0.62 |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.008 | 0.008 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0009 |  |
| タ イ ル 工 |  | 人 | 0.25 | 0.24 | 0.085 | 0.085 | 0.097 | 0.097 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.07 | 0.09 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注) 1. 屏風曲がりを水切り等の面台に使用する場合は、労務を各々の80％掛けとする。

2.「その他」の率対象は、外装タイル、タイル工及び普通作業員とする。

※内装壁に使用できる外装タイルを適用する。

- RA 42 -