表 RA -11- 2 【設】【専】 外装壁タイル(改良積上げ張り) (1㎡・1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平物(㎡当たり) | | 役物(ｍ当たり) | | | |  |
|  |  |  | 小口 | 二丁掛 | 小口 | 標準 | 小口 | 二丁掛 |  |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 平 | 平 | 曲がり | 曲がり | 屏風曲 | 屏風曲 | 備 考 |
|  |  |  | 108 | 227 | (108+50) | (168+50) | 108×(60 | 227×(60 |  |
|  |  |  | ×60㎜ | ×60㎜ | ×60㎜ | ×60㎜ | +50)㎜ | +50)㎜ |  |
| 外装タイル |  | 枚 | 135 | 67 | 15 | 15 | 9.5 | 4.5 |  |
| セ メ ン ト |  | kg | 5.2 | 5.0 | 0.75 | 1.03 | 0.48 | 0.55 |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.009 | 0.009 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0009 |  |
| タ イ ル 工 |  | 人 | 0.3 | 0.29 | 0.11 | 0.11 | 0.125 | 0.125 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.095 | 0.11 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注) 1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。

2.屏風曲がりを水切り等の面台に使用する場合は、労務を各々の80％掛けとする。

3.「その他」の率対象は、外装タイル、タイル工及び普通作業員とする。

表 RA -11- 3 【設】【専】 内外装壁タイル(改良圧着張り) (1㎡・1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平物(㎡当たり) | | 役物(ｍ当たり) | | | |  |
|  |  |  | 小口 | 二丁掛 | 小口 | 標準 | 小口 | 二丁掛 |  |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 平 | 平 | 曲がり | 曲がり | 屏風曲 | 屏風曲 | 備 考 |
|  |  |  | 108 | 227 | (108+50) | (168+50) | 108×(60 | 227×(60 |  |
|  |  |  | ×60㎜ | ×60㎜ | ×60㎜ | ×60㎜ | +50)㎜ | +50)㎜ |  |
| 外装タイル |  | 枚 | 135 | 67 | 15 | 15 | 9.5 | 4.5 | ※ |
| セ メ ン ト |  | kg | 5.9 | 5.7 | 0.88 | 1.21 | 0.56 | 0.64 |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.008 | 0.008 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0009 |  |
| タ イ ル 工 |  | 人 | 0.28 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.081 | 0.095 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注) 1.屏風曲がりを水切り等の面台に使用する場合は、労務を各々の80％掛けとする。

2.「その他」の率対象は、外装タイル、タイル工及び普通作業員とする。

※内装壁にも使用可能な外装タイルを適用する

- RA 43 -