表 RA -11- 4 【設】【専】 外装壁タイル(改良積上げ張り) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 100mm角 | 備 考 |
| 内装タイル |  | 枚 | 102 |  |
| セ メ ン ト |  | kg | 5.8 |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.019 |  |
| タ イ ル 工 |  | 人 | 0.25 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.08 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注) 1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。

2.タイルの寸法は、目地を含むモデュール寸法とする。

3.「その他」の率対象は、内装タイル、タイル工及び普通作業員とする。

表 RA -11- 5 【設】【専】 外装壁モザイクタイル(ユニットタイル マスク張り) (1㎡・1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 平物(㎡当たり) | | 役物(ｍ当たり) | | | 備 考 |
| 50角  平  45  ×45㎜ | 50二丁  平  95  ×45㎜ | 50角  曲がり  (45+45)  ×45㎜ | 50二丁  曲がり  (95+45)  ×45㎜ | 50二丁  屏風曲  95×(45  +45)㎜ |
| モザイクユニットタイル |  | ｼｰﾄ | 11.5 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |
| セ メ ン ト |  | kg | 4.2 | 4.1 | 0.39 | 0.57 | 0.38 |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.003 | 0.003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 |  |
| タ イ ル 工 |  | 人 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.1 | 0.1 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注) 1.屏風曲がりを水切り等の面台に使用する場合は、労務を各々の80％掛けとする。

2.モザイクユニットタイルの１シート寸法は、300×300mmとする。

3.「その他」の率対象は、モザイクユニットタイル、タイル工及び普通作業員とする。

表 RA -11- 6 【設】【専】 内装壁タイル(改良積上げ張り) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 100㎜角 | 備 考 |
| 内装タイル |  | 枚 | 102 |  |
| セ メ ン ト |  | kg | 5.8 |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.019 |  |
| タ イ ル 工 |  | 人 | 0.25 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.08 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)1.表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。

2. タイルの寸法は、目地を含むモデュール寸法とする。

3.「その他」の率対象は、内装タイル、タイル工及び普通作業員とする。

- RA 44 -