１２.【第 13 節 屋根及びとい】

１ 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２ 参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

長尺金属板葺に適用する。

(２)細目工種

表 RA -13- 1 【設】【専】

長尺金属板葺 (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平葺 | 瓦棒葺 | 波板葺 |  |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | (四ッ切り) | (＠450mm) |  | 備 考 |
|  |  |  | 910×1,820mm | 910×1,820mm | 760×1,820mm |  |
| 長尺金属板 |  | 枚 | 0.73 | 0.97 | 0.9 |  |
| くぎ |  | kg | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |
| 板金工 |  | 人 | 0.08 | 0.10 | 0.03 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.01 | 0.014 | 0.01 |  |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、長尺金属板、くぎ、板金工、普通作業員とする。

- RA 45 -