１３.【第 14 節 金 属】

１ 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２ 参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

軽量鉄骨壁下地、軽量鉄骨天井下地及び下地ラス張り(壁・天井)に適用する。

ただし、特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成２５

年８月５日 国土交通省告示第７７１号)に定める特定天井、天井面構成部材等の単

位面積当たりの質量が20kg/㎡を超える天井、水平でない天井及びシステム天井による

ものを除く。

(２)細目工種

表 RA -14- 1 【設】【専】

軽量鉄骨壁下地 (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50形 | | 65形 | | 90形 | | 100形 | |  |
| 名 称 | 摘要 | 単位 | 下地張りなし | 下地張りあり | 下地張りなし | 下地張りあり | 下地張りなし | 下地張りあり | 下地張りなし | 下地張りあり | 備 考 |
|  |  |  | @300 | @450 | @300 | @450 | @300 | @450 | @300 | @450 |  |
| ス タ ッ ド |  | ｍ | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 2.3 |  |
| ラ ン ナ |  | ｍ | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |  |
| スペーサー |  | 個 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 |  |
| 打込みピン |  | 個 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 振 止 め |  | ｍ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
| 内 装 工 |  | 人 | 0.027 | 0.025 | 0.034 | 0.032 | 0.044 | 0.042 | 0.049 | 0.047 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注) 1. 開口部補強は、別途計上する。

2.「その他」の率対象は、スタッド、ランナ、スペーサー、打込みピン、振止め、内装工とする。

- RA 46 -