２.【第２節 土 工】

１ 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２ 参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

イ.建築構造物等の機械土工及び土工機械運搬に適用する。

ロ.埋戻し、盛土等に購入土を使用する場合は、該当する単価に購入土の材料費を加え

る。また、購入土の所要量は２０％を標準として割増しを見込む。

ハ.埋戻し、盛土等に他現場の建設発生土を使用する場合は、実状に応じて別途運搬費

等を計上する。

ニ.掘削及び積込はバックホウを標準とし、バックホウでダンプトラックに直接積込め

ない場合はクラムシェル積込とする。

ホ.バックホウの標準バケット容量は山積容量を示し、クラムシェルの標準バケット容

量は平積容量を示す。

ヘ.バックホウの最大掘削深さは次表を標準とする。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 掘 削 機 械 | 最大掘削深さ | 備 | 考 |
| バックホウ1.4ｍ3 | 6ｍ |  | |
| バックホウ0.8ｍ3 | 5ｍ |  | |
| バックホウ0.45ｍ3 | 4ｍ |  | |
| バックホウ0.28ｍ3 | 3ｍ |  | |
| バックホウ0.13ｍ3 | 2ｍ |  | |

- RA 2 -