１４.【第 15 節 左 官】

１ 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２ 参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

イ.コンクリート直均し、各種モルタル塗り、建具廻りモルタル詰め及び防水入隅処理

に適用する。

ロ.一般的な混和剤、目地棒、定規等の補助材を含む。

(２)細目工種

表 RA -15- 1 【専】

床コンクリート直均し仕上げ (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 薄物仕上げ | 厚物仕上げ | 備 考 |
| 左 官 |  | 人 | 0.035 | 0.025 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

(注) 1.薄物仕上げは、合成樹脂塗り床、ビニル系床材張り及び床コンクリート直均し仕上げ、フリーアクセスフロ

ア(置敷式)等に適用する。

2.厚物仕上げは、カーペット張り、防水下地及びセルフレベリング材塗り等に適用する。

3.「その他」の率対象は、左官とする。

表 RA -15- 2 【市】【専】

床モルタル塗り (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | ビニル系  床材下地 | モルタル  仕上げ | ユニット  タイル下地 | 一 般  タイル下地 | 防 水  下 地 | 備 考 |
| セメント |  | kg | 11.1 | 16.9 | 11.0 | 18.4 | 9.0 |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.037 | 0.035 | 0.027 | 0.046 | 0.022 |  |
| 左 官 |  | 人 | 0.045 | 0.045 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.034 | 0.036 | 0.026 | 0.044 | 0.022 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

- RA 49 -