表 RA -15- 3 【市】

階段モルタル塗り (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | ビニル系  床材下地 | モルタル  仕上げ | 備 | 考 |
| セメント |  | kg | 11.1 | 16.9 |  |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.037 | 0.035 |  |  |
| 左 官 |  | 人 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.034 | 0.036 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |  |

(注)1.「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

表 RA- 15- 4 【市】

床役物モルタル塗り (1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | くつずり幅=100mm | | ボーダー幅=150mm | | 備 | 考 |
| 戸当たり無 | 戸当たり付 | 平部 | 階段部 |
| セメント |  | kg | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.1 |  |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |  |  |
| 左 官 |  | 人 | 0.053 | 0.077 | 0.105 | 0.233 |  |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

(注)1.「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

表 RA -15- 5 【市】【専】

幅木モルタル塗り (1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 出幅木 | | 幅 木  (目地入) | 階段出幅木 | 備 | 考 |
| Ｈ=100mm | Ｈ=300mm | Ｈ=100mm | Ｈ=150mm |
| セメント |  | kg | 1.3 | 3.8 | 1.0 | 1.9 |  |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.003 | 0.009 | 0.002 | 0.004 |  |  |
| 目地ジョイナー | 塩ビ製 | ｍ | ─ | ─ | 1.05 | ─ |  |  |
| 左 官 |  | 人 | 0.052 | 0.065 | 0.033 | 0.065 |  |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.005 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

(注)1.「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

- RA 50 -