１５.【第 16 節 建 具】

１ 一般事項

(１)本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

(２)養生及びクリーニング費は、別途計上する。

２ 参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

イ.金属製建具の取付手間、ガラス及びガラスとめ材に適用する。

ロ.アルミニウム製建具は、枠見込70mm程度を対象とする。

ハ.ガラスは、材料費と取付手間を含む。

ニ.ガラスとめ材については別途加算する。

(２)細目工種

(金属製建具)

表 RA -16- 1 【専】

アルミニウム製出入口戸取付け (１㎡当たり)

アルミニウム製窓取付け (１㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 片開き  幅 高さmm  900×2,100 | 両開き  幅 高さmm  1,800×2,100 | 引違い  幅 高さmm  1,800×2,100 | 備 | 考 |
| サッシ工 |  | 人 | 0.2 | 0.19 | 0.19 |  |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  |

(注)1.「その他」の率対象は、サッシ工、普通作業員とする。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 引違い  幅 高さmm  1,600×1,500 | 上げ下げ  幅 高さmm  1,600×1,500 | すべり出し  幅 高さmm  1,600×1,500 | 固定  幅 高さmm  1,600×1,500 | 回転  幅 高さmm  1,600×1,500 | 備 考 |
| サッシ工 |  | 人 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.16 | 0.18 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

表 RA -16- 2 【専】

(注)1.「その他」の率対象は、サッシ工、普通作業員とする。

- RA 53 -