アルミニウム製建具付属金物取付け (１ｍ当たり・方立１本当たり)

鋼製出入口戸取付け (１㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 二重皿板  幅  100mm内外 | 膳板・額縁  幅  60mm内外 | アングル | 方立  高さ  1,500mm内外 | 備 | 考 |
| サッシ工 |  | 人 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |  |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ― | ― | ― | 0.02 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

表 RA -16- 3 【専】

(注)1.「その他」の率対象は、サッシ工、普通作業員とする。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 片開き  幅 高さmm  900×2,100 | 両開き  幅 高さmm  1,800×2,100 | 引違い  幅 高さmm  1,800×2,100 | 防火戸(小扉付き)  幅 高さmm  2,000×2,400 | 備 | 考 |
| サ ッ シ 工 |  | 人 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.32 |  |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

表 RA -16- 4 【専】

(注)1.「その他」の率対象は、サッシ工、普通作業員とする。

表 RA -16- 5 【専】

特殊建具金物取付け (１か所当たり・押板１組当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | ドアクローザ | フロアヒンジ | 押 板 | 備 考 |
| サッシ工 |  | 人 | 0.08 | 0.12 | 0.11 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、サッシ工、普通作業員とする。

(ガラス)

表 RA -16- 6 【市】【専】 型板ガラス (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘要 | 単位 | 厚4mm  特寸2.18㎡以下 | 厚4mm  特寸4.45㎡以下 | 厚6mm  特寸2.18㎡以下 | 厚6mm  特寸4.45㎡以下 | 備 考 |
| 型板ガラス |  | ㎡ | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |
| ガ ラ ス 工 |  | 人 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、型板ガラス、ガラス工とする。

- RA 54 -