【標仕仕様】木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(ＥＰ－Ｇ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 | 考 |
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ シーラー | JIS K 5663 | kg | 0.07 |  |  |
| つや有合成樹脂  エマルションペイント | JIS K 5660 | kg | 0.2 |  |  |
| 合成樹脂エマルションパテ | JIS K 5669  (耐水形)(薄付け用) | kg | 0.03 |  |  |
| 研 磨 紙 | P120～220 | 枚 | 0.07 |  |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.044 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |  |

表 RA -17-11 【市】

(注)1.「その他」の率対象は、合成樹脂エマルションシーラー、つや有合成樹脂エマルションペイント、合成樹脂エマルション

パテ、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 12 【市】

【標仕仕様】鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(ＥＰ－Ｇ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ 種 | Ｂ 種 | 備 | 考 |
| つや有合成樹脂  エマルションペイント | JIS K 5660 | kg | 0.3 | 0.2 |  |  |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | 0.25 | ― |  |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.048 | 0.029 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |  |

(注)1.「その他」の率対象は、つや有合成樹脂エマルションペイント、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 13 【市】

【標仕仕様】亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(ＥＰ－Ｇ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 | 考 |
| つや有合成樹脂  エマルションペイント | JIS K 5660 | kg | 0.2 |  |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.029 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |  |

(注)1.「その他」の率対象は、つや有合成樹脂エマルションペイント、塗装工とする。

- RA 63 -