【標仕仕様】アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(ＮＡＤ) (1㎡当たり)

2.「その他」の率対象は、ラッカー系シーラー、ラッカー系下地塗料、ニトロセルロースラッカー、研磨紙、塗装工とす

る。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ 種 | Ｂ 種 | 備 考 |
| アクリル樹脂系非水分散形塗料 | JIS K 5670 | kg | 0.3 | 0.2 |  |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | 0.07 | ― |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.044 | 0.029 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

表 RA -17- 14 【市】

(注)1.「その他」の率対象は、アクリル樹脂系非水分散形塗料、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 15 【市】

【標仕仕様】クリヤラッカー塗り(ＣＬ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ 種 | Ｂ 種 | 備 考 |
| ラッカー系シーラー | JIS K 5533 | kg | 0.1 | 0.1 | ウッドシーラー |
| ラッカー系シーラー | JIS K 5533 | kg | 0.1 | 0.1 | サンジングシーラー |
|  | JIS K 5531 |  |  |  |  |
| ニトロセルロースラッカー |  | kg | 0.20 | 0.1 |  |
|  | (木材用ｸﾘﾔﾗｯｶｰ) |  |  |  |  |
| 目 止 め 剤 | ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り用 | kg | 0.2 | ― |  |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | 0.13 | 0.13 |  |
| 研 磨 紙 | P240～320 | 枚 | 0.25 | ― |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.12 | 0.067 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、ラッカー系シーラー、ニトロセルロースラッカー、目止め剤、研磨紙、塗装工とする。

2. 着色工程は含まない。

表 RA -17- 16 【市】

【標仕仕様】ラッカーエナメル塗り(ＬＥ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ種 | Ｂ種 | 備 考 |
| ラッカー系シーラー | JIS K 5533 | kg | 0.1 | 0.1 | ウッドシーラー |
| ラッカー系下地塗料 | JIS K 5535 | kg | 0.28 | 0.28 | ラッカーサーフェーサー |
| ニトロセルロースラッカー | JIS K 5531 | kg | 0.24 | 0.16 | ラッカーエナメル |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | 0.13 | 0.13 |  |
| 研 磨 紙 | P320～400 | 枚 | 0.5 | 0.5 |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.138 | 0.117 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

(注)1.表は、公共建築工事標準仕様書平成28年版の仕様とする。

- RA 64 -