表 RA -17- 17 【専】

【標仕仕様】オイルステイン塗り(ＯＳ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 | 考 |
| オイルステイン |  | kg | 0.06 |  |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.052 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |  |

(注)1.表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。

2.素地ごしらえを含む。

3.「その他」の率対象は、オイルステイン、塗装工とする。

表 RA -17- 18 【市】

【標仕仕様】合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(ＳＯＰ)(糸幅:300mm以下) (1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ種(屋外) | Ｂ種(屋内) | 備 考 | |
| 木部下塗り用調合  ペ イ ン ト | JASS 18 M-304 | kg | 0.019 | 0.01 | 合成樹脂 |  |
| 合成樹脂調合ペイント | JIS K 5516 | kg | 0.017 | 0.017 | 1種淡彩 |  |
| 合成樹脂エマルションパテ | JIS K 5669(耐水形) | kg | ― | 0.008 |  |  |
| 研 磨 紙 | P120～220 | 枚 | 0.013 | 0.02 |  |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.027 | 0.023 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |  |

(注)1. 木部に適用し、素地ごしらえ(Ａ種)を含む。

2.「その他」の率対象は、木部下塗り用調合ペイント、合成樹脂調合ペイント、合成樹脂エマルションパテ、研磨紙、塗

装工とする。

- RA 65 -