【改修標仕仕様】鉄鋼面の下地調整 (1㎡当たり)

【改修標仕仕様】モルタル面及びせっこうプラスター面の下地調整 (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | | 摘 要 | 単位 | ＲＡ種  (塗替え面) | ＲＢ種  (塗替え面) | ＲＣ種  (塗替え面) | 備 考 |
| 研 | 磨紙 | P120～220 | 枚 | 0.07 | 0.07 | ― |  |
| 研 | 磨紙 | P240～320 | 枚 | ― | ― | 0.07 |  |
| 塗 | 装工 |  | 人 | 0.006 | 0.006 | 0.004 |  |
| そ | の他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |

表 RA -17- 24 【市】

(注)1.「その他」の率対象は、研磨紙、塗装工とする。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | ＲＡ種  (塗替え面) | ＲＢ種  (塗替え面) | ＲＣ種  (塗替え面) | 付着物  除 去 | 備 考 |
| 合成樹脂エマルションシーラー | JIS K 5663 | kg | 0.1 | 0.03 | ― | ― |  |
| 合成樹脂エマルションパテ | JIS K 5669(耐水形) | kg | 0.23 | 0.08 | ― | ― |  |
| 研 磨 紙 | P120～220 | 枚 | 0.13 | 0.07 | ― | ― |  |
| 研 磨 紙 | P240～320 | 枚 | ― | ― | 0.07 | ― |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.041 | 0.012 | 0.004 | 0.002 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

表 RA -17- 25 【市】

(注)1.「その他」の率対象は、合成樹脂エマルションシーラー、合成樹脂エマルションパテ、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 26 【市】

【改修標仕仕様】コンクリート面の下地調整 (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | ＲＡ種  (塗替え面) | ＲＢ種  (塗替え面) | ＲＣ種  (塗替え面) | 備 考 |
| 建築用下地調整塗材 | JIS A 6916 | kg | 1.5 | 0.75 | ― |  |
| 合成樹脂エマルションパテ | JIS K 5669(耐水形) | kg | 0.15 | ― | ― |  |
| 研 磨 紙 | P120～220 | 枚 | 0.13 | 0.07 | ― |  |
| 研 磨 紙 | P240～320 | 枚 | ― | ― | 0.07 |  |
| 左 官 |  | 人 | 0.02 | 0.01 | ― |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.023 | 0.004 | 0.004 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、建築用下地調整塗材、合成樹脂エマルションパテ、研磨紙、左官、塗装工とする。

- RA 68 -