表 RA -17- 34 【市】【専】 【改修標仕仕様】合成樹脂エマルションペイント塗り(ＥＰ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 | 要 | 単位 | Ａ | 種 | Ｂ | 種 | Ｃ | 種 | 備考 |
| 一 般 | 見上げ | 一 般 | 見上げ | 一 般 | 見上げ |
| 合成樹脂エマルションシーラー | JIS K 5663 |  | kg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
| 合成樹脂エマルションペイント | JIS K 5663 | 1種 | kg | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 研 磨 紙 | P220～240 |  | 枚 | 0.07 | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| 塗 装 工 |  |  | 人 | 0.054 | 0.06 | 0.04 | 0.046 | 0.04 | 0.046 |  |
| そ の 他 |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.Ｂ種及びＣ種で塗替えの場合、合成樹脂エマルションシーラーをしみ止めシーラーとする。

2.「その他」の率対象は、合成樹脂エマルションシーラー、合成樹脂エマルションペイント、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 35 【市】【専】

【改修標仕仕様】つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(ＥＰ－Ｇ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ | 種 | Ｂ | 種 | Ｃ | 種 | 備考 |
| 一 般 | 見上げ | 一 般 | 見上げ | 一 般 | 見上げ |
| 合成樹脂エマルションシーラー | JIS K 5663 | kg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
| つや有合成樹脂 エマルションペイント | JIS K 5660 | kg | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | 0.25 | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.058 | 0.06 | 0.04 | 0.046 | 0.04 | 0.046 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.Ｂ種及びＣ種で塗替えの場合、合成樹脂エマルションシーラーをしみ止めシーラーとする。

2.「その他」の率対象は、合成樹脂エマルションシーラー、つや有合成樹脂エマルションペイント、研磨紙、塗装工とす

る。

表 RA -17- 36 【市】

【改修標仕仕様】木部つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(ＥＰ－Ｇ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ 種 | Ｂ 種 | Ｃ 種 | 備 | 考 |
| 合成樹脂エマルションシーラー | JIS K 5663 | kg | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| つや有合成樹脂 エマルションペイント | JIS K 5660 | kg | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |  |
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ | JIS K 5669  (耐水形)(薄付け用) | kg | 0.03 | ― | ― |  |  |
| 研 磨 紙 | P120～220 | 枚 | 0.07 | 0.07 | ― |  |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.046 | 0.031 | 0.029 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  |

(注)1.「その他」の率対象は、合成樹脂エマルションシーラー、つや有合成樹脂エマルションペイント、合成樹脂エマルション

パテ、研磨紙、塗装工とする。

- RA 72 -