【改修標仕仕様】木部つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(ＥＰ－Ｇ)(糸幅:300mm以下)(1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ 種  (新規面) | Ｂ 種  (塗替え面) | Ｃ 種  (塗替え面) | 備 | 考 |
| 木部下塗り用調合ペイント | JASS 18 M-304 | kg | 0.01 | 0.009 | ― | 合成樹脂 |  |
| 合成樹脂エマルションシーラー | JIS K 5663 | kg | 0.01 | 0.007 | 0.007 |  |  |
| つや有合成樹脂エマルションペイント | JIS K 5660 | kg | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ | JIS K 5669  (耐水形)(薄付け用) | kg | 0.008 | ― | ― |  |  |
| 研 磨 紙 | P120～220 | 枚 | 0.02 | 0.014 | ― |  |  |
| 研 磨 紙 | P240～320 | 枚 | ― | ― | 0.007 |  |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.018 | 0.012 | 0.011 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  |

表 RA -17- 44 【市】

(注)1. 木部に適用し、Ａ種は下地調整ＲＡ種、Ｂ種は下地調整ＲＢ種、Ｃ種は下地調整ＲＣ種を含む。

2.「その他」の率対象は、木部下塗り用調合ペイント、合成樹脂エマルションシーラー、つや有合成樹脂エマルションペイ

ント、合成樹脂エマルションパテ、研磨紙、塗装工とする。

【改修標仕仕様】クリヤラッカー塗り(ＣＬ)(糸幅:300mm以下) (1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ 種 | Ｂ 種 | 備 考 |
| ラッカー系シーラー | JIS K 5533 | kg | 0.01 | 0.01 | ウッドシーラー |
| ラッカー系シーラー | JIS K 5533 | kg | 0.01 | 0.01 | サンジングシーラー |
|  | JIS K 5531 |  |  |  |  |
| ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ |  | kg | 0.02 | 0.01 |  |
|  | (木材用ｸﾘﾔﾗｯｶｰ) |  |  |  |  |
| 目止め剤 | ｸﾘﾔﾗｯｶ-塗り用 | kg | 0.02 | ― |  |
| 研磨紙 | P120～220 | 枚 | 0.007 | 0.007 |  |
| 研磨紙 | P220～240 | 枚 | 0.013 | 0.013 |  |
| 研磨紙 | P240～320 | 枚 | 0.025 | ― |  |
| 塗装工 |  | 人 | 0.041 | 0.024 |  |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

表 RA -17- 45 【市】

(注)1. 木部に適用し、下地調整ＲＢ種を含む。

2.「その他」の率対象は、ラッカー系シーラー、ニトロセルロースラッカー、目止め剤、研磨紙、塗装工とする。

- RA 75 -