表 RA - 2 - 7 【市】

根切り 山留め付き総掘り 切梁腹起方式(バックホウ0.45ｍ3・クラムシェル積込) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.45ｍ3 | 日 | 0.013 |  |
| クラムシェル運転 | 0.6ｍ3 | 日 | 0.0063 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.009 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)１. クラムシェル１台に対しバックホウ２台の編成とする。

２.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

表 RA - 2 - 8 【設】【専】

根切り 山留め付き総掘り グランドアンカー方式(バックホウ1.4ｍ3) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 1.4ｍ3 | 日 | 0.0039 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.007 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)１.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

表 RA - 2 - 9 【設】【専】

根切り 山留め付き総掘り グランドアンカー方式(バックホウ0.8ｍ3) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.8ｍ3 | 日 | 0.0063 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.007 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)１.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

表 RA - 2 -10 【市】

根切り 山留め付き総掘り グランドアンカー方式(バックホウ0.8ｍ3・クラムシェル積込) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.8ｍ3 | 日 | 0.0063 |  |
| クラムシェル運転 | 0.6ｍ3 | 日 | 0.0067 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.007 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)１.クラムシェル１台に対しバックホウ１台の編成とする。

２「その他」の率対象は、普通作業員とする。

- RA 5 -