１７.【第 18 節 内 外 装】

１ 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２ 参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

内装床及び内装ボード張りに適用する。

ビニル床シート張り及びビニル床タイル張り (1㎡当たり)

ビニル幅木張り (1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | ビニル床シート | | ビニル床タイル | | 備 考 |
| 床 | 階段 | 床 | 階段 |
| ビニル床シート |  | ㎡ | 1.05 | 1.08 | ─ | ─ |  |
| ビニル床タイル |  | ㎡ | ─ | ─ | 1.05 | 1.3 |  |
| 接 着 剤 | ビニル系床材用 | kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
| 内 装 工 |  | 人 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(２)細目工種

表 RA -18- 1 【市】

(注)1.「その他」の率対象は、ビニル床シート、ビニル床タイル、接着剤、内装工とする。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | ビニル幅木 | | 備 考 |
| 一般 | 階段ささら |
| ビ ニ ル 幅 木  ビ ニ ル 幅 木  接 着 剤  内 装 工  そ の 他 | 階段ささら用  ビニル系床材用 | ｍ  ｍ  kg  人  式 | 1.05  ─  0.02  0.015  1 | ─  0.54  0.04  0.06  1 |  |

表 RA -18- 2 【市】

(注)1.「その他」の率対象は、ビニル幅木、接着剤、内装工とする。

- RA 77 -