壁せっこうボード張り (1㎡当たり)

工とする。

表 RA -18- 4 【市】【専】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 突付け | 目透かし | Ｖ目地 | 継目処理 | 下地張り | ラス  ボード | 直張り  継目処理 | 直張り  突付け | 直張り  下地張り | 備考 |
| せっこうボード |  | ㎡ | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |
| ジョイントテープ |  | ｍ | ─ | ─ | ─ | 0.87 | ─ | ─ | 0.87 | ─ | ─ |  |
| ジョイントコンパウンド |  | kg | ─ | ─ | ─ | 0.3 | ─ | ─ | 0.3 | ─ | ─ |  |
| くぎ | ボードくぎ | kg | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ─ | ─ | ─ |  |
| 接着剤 | 直張り用 | kg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |
| 内装工 |  | 人 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |  |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

表 RA -18- 3 【市】【専】

(注)1. 直張りは、コンクリート等の下地に適用し、その他は、軽量鉄骨下地、木造下地及び下地張りボード面等に

適用する。

2.「その他」の率対象は、せっこうボード、ジョイントテープ、ジョイントコンパウンド、くぎ、接着剤、内装

天井せっこうボード張り (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 突付け | 目透かし | 継目処理 | 下地張り | 化 粧  ボード | 備 | 考 |
| せっこうボード |  | ㎡ | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ─ |  |  |
| 化粧せっこうボード |  | ㎡ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1.05 |  |  |
| ジョイントテープ |  | ｍ | ─ | ─ | 0.87 | ─ | ─ |  |  |
| ジョイントコンパウンド |  | kg | ─ | ─ | 0.3 | ─ | ─ |  |  |
| く ぎ | ボードくぎ | kg | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.04 |  |  |
| 内 装 工 |  | 人 | 0.05 | 0.055 | 0.072 | 0.04 | 0.055 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

(注)1.軽量鉄骨下地、木造下地及び下地張りボード面等に適用する。

2.照明器具が天井に埋め込まれる場合のボード切込みは、別途計上する。

3.「その他」の率対象は、せっこうボード、化粧せっこうボード、ジョイントテープ、ジョイントコンパウンド、

くぎ、内装工とする。

- RA 78 -