表 RA -18- 5 【市】

けい酸カルシウム板張り (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 壁 | | | 天井 | | | 備考 |
| 突付け | 目透かし | 下地張り | 突付け | 目透かし | 下地張り |
| けい酸カルシウム板 |  | ㎡ | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |
| くぎ | ボードくぎ | kg | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ─ | ─ | ─ |  |
| 小ねじ |  | kg | ─ | ─ | ─ | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 内装工 |  | 人 | 0.06 | 0.07 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.055 |  |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.軽量鉄骨下地、木造下地及び下地張りボード面等に適用する。

2.照明器具が天井に埋め込まれる場合のボード切込みは、別途計上する。

3.「その他」の率対象は、けい酸カルシウム板、くぎ、小ねじ、内装工とする。

表 RA -18- 6 【市】

天井ロックウール吸音板張り (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | フラット | フラット | 凹凸模様 |  |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 |  |  |  | 備 考 |
|  |  |  | 軽鉄直張り | 下地張り共 | 下地張り共 |  |
| ロックウール吸音板 | フラット | ㎡ | 1.05 | 1.05 | 0.07 |  |
| ロックウール吸音板 | 凹凸模様 | ㎡ | ─ | ─ | 0.98 |  |
| せっこうボード |  | ㎡ | ─ | 1.05 | 1.05 |  |
| くぎ | 特殊 | kg | 0.07 | ─ | ─ |  |
| ステープル |  | kg | ─ | 0.02 | 0.02 |  |
| 接着剤 | ボード用 | kg | ─ | 0.22 | 0.22 |  |
| 内装工 |  | 人 | 0.06 | 0.075 | 0.12 |  |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.軽量鉄骨下地、木造下地等に適用する。

2.照明器具が天井に埋め込まれる場合のボード切込みは、別途計上する。

3.ロックウール吸音板のボード寸法は、軽鉄直張りは455×910mm、その他は300×600mm程度に適用する。

4.「その他」の率対象は、ロックウール吸音板、せっこうボード、くぎ、ステープル、接着剤、内装工とする。

表 RA -18- 7 【市】【専】

天井ボード切込み (1か所当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | １５０角 | ３００角 | ４５０角 | ６５０角 | ９００角 | １３００角 | ３００× | ３００× | ３００× |  |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | １５０φ | ３００φ | ４５０φ | ６５０φ | ９００φ | １３００φ | １３００ | ２５００ | ３７００ | 備考 |
|  |  |  | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 |  |
| 内装工 |  | 人 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.036 | 0.026 | 0.038 | 0.05 |  |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、内装工とする。

- RA 79 -