１８.【第 20 節 排水】

１ 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２ 参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

イ.縁石及びＬ形側溝に適用する。

ロ.(標詳○-○-○)は、建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

監修)の番号を示す。

(２)細目工種

表 RA -20- 1 【設】 縁石 (1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 縁 石 | 縁 石 |  |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | W100×H100 | W150×H150 | 備 考 |
|  |  |  | (標詳9-11-5) | (標詳9-11-6) |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | 0.06 | 0.07 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.04 | 0.05 |  |
| 普通コンクリート | 18N S=15 | ｍ3 | 0.02 | 0.02 |  |
| 歩車道ブロック | 100/110×155×600 | 個 | 1.65 | － | ロス1.05 |
| 歩車道ブロック | 150/170×200×600 | 個 | － | 1.65 | ロス1.05 |
| 根切り |  | ｍ3 | 0.16 | 0.18 |  |
| 埋戻し |  | ｍ3 | 0.12 | 0.12 |  |
| 建設発生土 | 排水敷ならし | ｍ3 | 0.04 | 0.06 | 別表RA-20-1-1による |
| 砂利地業 |  | ｍ3 | 0.02 | 0.03 | 別表RA-20-1-2による |
| モルタル |  | ｍ3 | 0.002 | 0.002 | 別表RA-20-1-3による |
| 型枠 | 運搬費共 | ㎡ | 0.2 | 0.2 | 別表RA-20-1-4による |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、特殊作業員、普通作業員、歩車道ブロックとする。

- RA 80 -