埋戻し 山留め付き総掘り(バックホウ0.8ｍ3) (1ｍ3当たり)

埋戻し 法付き総掘り(バックホウ0.8ｍ3) (1ｍ3当たり)

埋戻し 小規模土工(バックホウ0.28ｍ3) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.8ｍ3 | 日 | 0.0067 |  |
| 振動ローラ運転 | 0.8～1.1t | 日 | 0.016 |  |
| 締 固 め | タンパ | ｍ3 | 0.1 | 締固めによる |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.016 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

表 RA - 2 -20 【専】

(注)１.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.8ｍ3 | 日 | 0.0067 |  |
| 振動ローラ運転 | 0.8～1.1t | 日 | 0.016 |  |
| 締 固 め | タンパ | ｍ3 | 0.1 | 締固めによる |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.016 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

表 RA - 2 -21 【専】

(注)１.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.28ｍ3 | 日 | 0.02 |  |
| 締 固 め | タンパ | ｍ3 | 1.0 | 締固めによる |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.04 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |
| (注)１.「その他」の率対象は、普通作業員とする。 | | | |  |
| 表 RA - 2 -23【専】 | |  |  |  |
| 埋戻し 小規模土工(バックホウ0.13ｍ3) | | | | (1ｍ3当たり) |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.13ｍ3 | 日 | 0.033 |  |
| 締 固 め | タンパ | ｍ3 | 1.0 | 締固めによる |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.04 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

表 RA - 2 -22 【市】

(注)１.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

- RA 8 -