(架空線路)

表　RE-2-12 【設】

**建柱(ア)(建柱車利用)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細　目 | 摘要 | 単位 | 材料 | 雑材料 | 電  工  ［人］ | 普  通  作  業  員  ［人］ | そ    の    他 | 備　考 |
| 木柱  ［本］ |
|  | 6ｍ |  | 1 |  | 0.270 | 0.099 |  |  |
|  | 7ｍ |  | 1 | １式  (材料価格×0.02) | 0.270 | 0.099 |  |  |
| 木柱 | 8ｍ | 本 | 1 | 0.313 | 0.117 | １式 |  |
|  | 9ｍ |  | 1 | 0.313 | 0.117 |  |  |
|  | 10ｍ |  | 1 |  | 0.391 | 0.141 |  |  |

(注)1.建柱車の使用については、現地の状況を十分検討の上、その適否を決定する。

　　　2.建柱車の損料は、請負工事機械経費積算要領に定める「建設機械等損料算定表」により別

　　　　途計上する。

　　　3.「その他」の率対象は、電工及び普通作業員とする。

**表　RE-2-13 【設】**

**建柱(イ)(人力)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細　目 | 摘要 | 単位 | 材料 | 雑材料 | 電  工  ［人］ | 普  通  作  業  員  ［人］ | そ    の    他 | 備　考 |
| 木柱  ［本］ |
|  | 6ｍ |  | 1 |  | 0.461 | 0.252 |  |  |
|  | 7ｍ |  | 1 | １式  (材料価格×0.02) | 0.565 | 0.296 |  |  |
| 木柱 | 8ｍ | 本 | 1 | 0.696 | 0.339 | １式 |  |
|  | 9ｍ |  | 1 | 0.809 | 0.426 |  |  |
|  | 10ｍ |  | 1 |  | 1.05 | 0.539 |  |  |

(注)1.「その他」の率対象は、電工及び普通作業員とする。

-RE19-