表 RA - 2 -27 【市】

敷きならし(ブルドーザ3t級) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| ブルドーザ運転 | 3t級 | 日 | 0.0077 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.003 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)１.締固めが必要な場合は、別途加算する。

２.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

表 RA - 2 -28 【専】

締固め(タイヤローラ8～20t) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| タイヤローラ運転 | 8～20t | 日 | 0.0027 |  |

表 RA - 2 -29 【市】

締固め(振動ローラ2.4～2.8t) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| 振動ローラ運転 | 2.4～2.8t | 日 | 0.013 |  |

表 RA - 2 -30 【市】

締固め(タンパ60～80kg) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| タンパ運転 | 60～80kg | 日 | 0.031 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.03 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)１.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

表 RA - 2 -31 【専】

すきとり(ブルドーザ15t級) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| ブルドーザ運転 | 15t級 | 日 | 0.0029 |  |

(注) 1. 積込費は、別途計上する。

表 RA - 2 -32 【専】

すきとり(ブルドーザ3t級) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| ブルドーザ運転 | 3t級 | 日 | 0.017 |  |

(注) 1. 積込費は、別途計上する。

- RA 10 -