(建設発生土運搬)

ダンプトラック１台・１往復当たりの建設発生土運搬の歩掛りは次による。

表 RA - 2 -37 【専】

建設発生土運搬 (1台当たり往復)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| ダンプトラック運転 | 10、4、2t積級 | 日 | Ｄ | 運搬日数(Ｄ)は別表RA-2-37-1～別表RA-2-37-7 による |

別表 RA - 2 -37- 1 ダンプトラック運搬日数(Ｄ) 【専】 (1台当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 積込機械 | バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型1.4ｍ3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬機種 | ダンプトラック 10t積級 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＤＩＤ区間：無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬距離  (km) | 0.3  以下 | 0.5  以下 | 1.0  以下 | 1.5  以下 | 2.0  以下 | 2.5  以下 | 3.0  以下 | 3.5  以下 | 4.5  以下 | 6.0  以下 | 7.0  以下 | 8.5  以下 | 10.0  以下 | 12.5  以下 | 16.5  以下 | 23.5  以下 | 51.5  以下 | 60.0  以下 |
| 運搬日数 | 0.025 | 0.030 | 0.037 | 0.042 | 0.048 | 0.053 | 0.059 | 0.067 | 0.077 | 0.091 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.200 | 0.250 | 0.333 | 0.500 |
| ＤＩＤ区間：有り | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬距離  (km) | 0.3  以下 | 0.5  以下 | 1.0  以下 | 1.5  以下 | 2.0  以下 | 2.5  以下 | 3.0  以下 | 3.5  以下 | 4.5  以下 | 5.5  以下 | 6.5  以下 | 8.0  以下 | 9.5  以下 | 11.5  以下 | 15.0  以下 | 20.5  以下 | 33.0  以下 | 60.0  以下 |
| 運搬日数 | 0.025 | 0.030 | 0.037 | 0.042 | 0.048 | 0.053 | 0.059 | 0.067 | 0.077 | 0.091 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.200 | 0.250 | 0.333 | 0.500 |

別表 RA - 2 -37- 2 ダンプトラック運搬日数(Ｄ) 【専】 (1台当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 積込機械 | バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8ｍ3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬機種 | ダンプトラック 10t積級 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＤＩＤ区間：無し | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬距離  (km) | 0.3  以下 | 0.5  以下 | 1.0  以下 | 1.5  以下 | 2.0  以下 | 3.0  以下 | 4.0  以下 | 5.5  以下 | 6.5  以下 | 7.5  以下 | 9.5  以下 | 11.5  以下 | 15.5  以下 | 22.5  以下 | 49.5  以下 | 60.0  以下 |  |
| 運搬日数 | 0.035 | 0.039 | 0.044 | 0.050 | 0.056 | 0.067 | 0.077 | 0.091 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.200 | 0.250 | 0.333 | 0.500 |  |
| ＤＩＤ区間：有り | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬距離  (km) | 0.3  以下 | 0.5  以下 | 1.0  以下 | 1.5  以下 | 2.0  以下 | 3.0  以下 | 3.5  以下 | 5.0  以下 | 6.0  以下 | 7.0  以下 | 8.5  以下 | 11.0  以下 | 14.0  以下 | 19.5  以下 | 31.5  以下 | 60.0  以下 |  |
| 運搬日数 | 0.035 | 0.039 | 0.044 | 0.050 | 0.056 | 0.067 | 0.077 | 0.091 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.200 | 0.250 | 0.333 | 0.500 |  |

- RA 12 -