配管保温(ロックウール)

　蒸気管(7/9)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摘 | | 要 | | 単  位 | 材 | | | | | | | 料 | | | | 雑  材  料 | | 運  搬  費 | 保  温  工  ［人］ | そ  の  他 |
| 区  分 | 保  温  材  質 | 施  工  箇  所 | 呼  び  径 | ロックウール保温筒  ［ｍ］ | | | ポリエチレンフィルム  ［ｍ］ | | | | 着色アルミ  ガラスクロス  ［ｍ］ | | | |
| 20厚 | 30厚 | 40厚 | 100幅 | 125幅 | 150幅 200幅 | | 250幅 | 100幅 | 125幅 | 150幅 |
|  |  |  | 15 |  | 1.05 | － | － | 5.0 | － | － | － | － | 3.0 | － | － |  |  |  | 0.065 |  |
|  |  |  | 20 |  | 1.05 | － | － | 5.4 | － | － | － | － | 3.2 | － | － |  |  |  | 0.071 |  |
|  |  |  | 25 |  | 1.05 | － | － | 5.9 | － | － | － | － | 3.6 | － | － |  |  |  | 0.077 |  |
|  |  |  | 32 |  | － | 1.05 | － | － | 6.4 | － | － | － | 5.0 | － | － |  |  | １ | 0.086 |  |
|  |  | 暗  渠  内 | 40 |  | － | 1.05 | － | － | 6.8 | － | － | － | 5.3 | － | － |  |  | 式  材  料 | 0.095 |  |
|  | ロ  ッ  ク | 50 |  | － | 1.05 | － | － | 7.5 | － | － | － | － | 4.5 | － | １  式 |  | 0.104 |  |
| 蒸  気  管 | ピ  ッ  ト  内  を | 65 | m | － | － | 1.05 | － | 9.5 | － | － | － | － | 5.8 | － | 材  料  費  × |  | 費  ＋  雑 | 0.114 | 1 |
| ウ  ル | 80 | － | － | 1.05 | － | － | 8.6 | － | － | － | － | 5.0 |  | 材  料  費  ×  0.03 | 0.126 | 式 |
|  | 含  む | 100  125 |  | －  － | －  － | 1.05  1.05 | －  － | －  － | 9.8  11.0 | －  － | －  － | －  － | －  － | 5.8  6.6 | 0.05 | | 0.167  0.195 |  |
|  |  |  | 150 |  | － | － | 1.05 | － | － | 12.2 | － | － | － | － | 7.3 |  |  |  | 0.221 |  |
|  |  |  | 200 |  | － | － | 1.05 | － | － | － | 11.1 | － | － | － | 8.9 |  |  |  | 0.305 |  |
|  |  |  | 250 |  | － | － | 1.05 | － | － | － | 12.9 | － | － | － | 10.5 |  |  |  | 0.387 |  |
|  |  |  | 300 |  | － | － | 1.05 | － | － | － | － | 11.8 | － | － | 12.0 |  |  |  | 0.457 |  |

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。